|  |  |
| --- | --- |
| **STAINLESS STEEL CYLINDERS FOR BREATHING APPARATUS**Stainless steel cylinders are characterized not only by their unique design, but also by their utility properties, including the high level of anticorrosion in the most demanding conditions. They have also high resistance to mechanical damage. Stainless steel cylinders are the most ideal for breathing applications where very high anticorrosion protection demands are placed, despite possible damage to the surface of cylinders. These cylinders have undergone the most demanding tests in the highly corrosive environments (high salinity and chemical environments) and Sulfur Stress Cracking Test for Steel (SSC). These cylinders were produced by unique patented technology. They can be used for divers, fire and rescue items.Design:• polished• matte• gold• blackThe cylinders can be engraved according to the customer requirements.**Parameters:**Diameter: 204 mmWall thickness: 4,9 mmWater capacity: 9,6 – 27 litresWorking / test pressure: 230/345 bar**Contact:****VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**Ruská 24/83706 00 Ostrava – VítkoviceCzech RepublicTel.: +420 596 664 762Mobil: +420 702 137 918E-mail: cylinders@cylinders.cz[www.vitkovicecylinders.cz](http://www.vitkovicecylinders.cz) | **BUTLE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO APARATÓW ODDECHOWYCH**Butle ze stali nierdzewnej charakteryzują się nie tylko swoją unikalną konstrukcją, ale również właściwościami użytkowymi, w tym wysokim poziomem odporności na korozję w najbardziej wymagających warunkach. Mają również wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Butle ze stali nierdzewnej są idealne do zastosowań oddechowych, gdzie stawia się bardzo wysokie wymagania dotyczące antykorozyjności, także w przypadku uszkodzenia powierzchni butli. Butle te zostały poddane najbardziej wymagającym testom w środowiskach silnie korozyjnych (wysokie zasolenie, środowiska chemiczne) oraz dedykowanej dla stali próbie pękania pod wpływem siarki (SSC). Butle ze stali nierdzewnej są produkowane według unikalnej, opatentowanej technologii. Mogą być wykorzystywane do sprzętu dla nurków oraz sprzętu gaśniczego i ratowniczego.Design:• polerowany• matowy• złoto• czarnyButle mogą być grawerowane zgodnie z życzeniem klienta.**Parametry:**Średnica: 204 mmGrubość ściany: 4,9 mmPojemność wodna: 9,6 – 27 litrówCiśnienie robocze / próbne: 230/345 bar**Kontakt:****VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.**Ruská 24/83706 00 Ostrava – VítkoviceRepublika CzeskaTel.: +420 596 664 762GSM: +420 702 137 918E-mail: cylinders@cylinders.cz[www.vitkovicecylinders.cz](http://www.vitkovicecylinders.cz) |